### خصائص متقدمة

يمكن للمستخدمين ضبط الخصائص المتقدمة بشكل مستمر وفقًا لبيئة التشغيل واعتبارات مستوى الأداء. ولضبط إعداد إحدى الخصائص المتقدمة، يرجى فتح Device Manager (إدارة الأجهزة) وتوسيع قائمة شجرة Network adapters (محولات الشبكة)، ثم اختيار "Realtek FE/GbE Family Controller" (محول الشبكة Realtek FE/GbE Family)، والنقر على زر الماوس الأيمن. وبعد ذلك اختر عنصر القائمة Properties… (الخصائص…) وستظهر نافذة "Realtek FE/GbE Family Controller" (محول الشبكة Realtek FE/GbE Family) ومنها اختر صفحة الخصائص من Advanced (خيارات متقدمة).

ملاحظة:

- تستخدم إعدادت الخاصية المتقدمة للمستخدمين ذوي المستوى المتقدم. بالنسبة للمستخدمين العاديين، يرجى استخدام القيم الافتراضية.

- يؤدي الإعداد غير الصحيح للخصائص المتقدمة إلى حدوث فشل في الاتصال أو تدهور مستوى الأداء. عند حدوث مثل هذه الحالة، يرجى الرجوع إلى هذا القسم لتحديد الإعداد الصحيح أو استعادة القيمة الافتراضية

#### تعطيل الجيجا بايت تلقائياً (توفير الطاقة)

لتحقيق غرض توفير الطاقة، يمكن لبرنامج التشغيل تعطيل خاصية Gigabit تلقائيًا عند إعادة توصيل الكبل.

الخيارات | الوصف
تم التعطيل | تعطيل إمكانية خاصية تعطيل جيجا بايت تلقائياً (افتراضي)
إعادة الربط، البطارية | عند استخدام البطارية، قم بتعطيل الجيجا بايت تلقائياً عند إعادة الربط
إعادة الربط، البطارية أو التيار المتردد | تعطيل الجيجا بايت تلقائياً عند إعادة الربط

ملاحظة:

- (*) هذه الخاصية مدعومة فقط لمحول الشبكة Gigabit Ethernet Controller.

#### التحكم في تدفق الحزم

قد يتوقف محول الشبكة Realtek FE/GbE Family مؤقتًا عن نقل حزم البيانات أثناء استقباله لحزم التحكم في التدفق أو قد يرسلها لإيقاف الجانب المُرسل مؤقتًا، وذلك للتوفيق بين سرعة الجانب المُرسل والمستلم لحزم التحكم في التدفق بغرض إيقاف محرك تفريغ الطرف المُرسل.

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين إمكانية التحكم في تدفق الحزم (افتراضي)
تم التعطيل | تعطيل إمكانية التحكم في تدفق الحزم

#### وضع جرين إيثرنت

عبارة عن وضع لتوفير الطاقة. ويمكن لمحول الشبكة Realtek FE/GbE Family استشعار طول الكبل الموصل لتحديد خرج فولطية الإرسال وترشيد استهلاك الطاقة.

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين وضع جرين إيثرنت
تم التعطيل | تعطيل وضع جرين إيثرنت

ملاحظة:

- (*) يتوقف الإعداد الافتراضي على حسب المنتجات. يرجى الرجوع إلى صحيفة البيانات المصاحبة للمنتج للإعداد الصحيح لهذه الخاصية.

#### التحكم في المقاطعات

ضبط معدل تكرار المقاطعات التي تتعرض لها وحدة المعالجة المركزية وفقاً لحركة الاتصالات على الشبكة. يؤدي تمكين هذه الخاصية إلى استهلاك أقل لوحدة المعالجة المركزية.

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين إمكانية خاصية التحكم في المقاطعات (افتراضي)
تم التعطيل | تعطيل إمكانية خاصية التحكم في المقاطعات

#### تحميل المجموع الاختباري IPv4

تحديد إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 عن طريق الجهاز

الخيارات | الوصف
تم التعطيل | تعطيل إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 عن طريق الجهاز
تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 في كل من الإرسال كوالاستقبال عن طريق الجهاز (افتراضي)
تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 في الاستقبالx فقط عن طريق الجهاز
تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 في الإرسال فقط طريق الجهاز

#### الإطار الضخم

الحد الأقصى لوحدة الإرسال الخاصة بالإيثرنت هو1500 بايت. الإطار الضخم هو الإطار الذي يزيد طوله عن 1500 بايت. يمكن للمستخدم استخدام هذا الخيار لضبط الحد الأقصى لوحدة الإرسال المدعومة من قبل برنامج Ethernet NIC.

الخيارات | الوصف
الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 2 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 2 كيلو بايت.
الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 3 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 3 كيلو بايت.
الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 4 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 4 كيلو بايت.
الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 5 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 5 كيلو بايت.
الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 6 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 6 كيلو بايت.
الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 7 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 7 كيلو بايت.
الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 8 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 8 كيلو بايت.
الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 9 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 9 كيلو بايت.
تعطيل | تعطيل إمكانية الإطار الضخم (افتراضي)

ملاحظة:

- لتمكين إمكانية الإطار الضخم، يتعين أيضًا تمكين هذه الإمكانية لدى الطرف الآخر المتصل.

#### تحميل الإرسال الكبيرv2 (IPv4)

تحديد إمكانية تجزئة حزمة TCP عن طريق جهاز NIC.

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين إمكانية تجزئة حزمة IPv4 عن طريق جهاز NIC (إفتراضي)
تم التعطيل | تعطيل إمكانية تجزئة حزمة IPv4 عن طريق جهاز NIC

#### تحميل الإرسال الكبيرv2 (IPv6)

تحديد إمكانية تجزئة حزمة IPv6 عن طريق جهاز NIC

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين إمكانية تجزئة حزمة IPv6 عن طريق جهاز NIC (إفتراضي)
تم التعطيل | تعطيل إمكانية تجزئة حزمة IPv6 عن طريق جهاز NIC

#### عنوان الشبكة

تغيير عنوان MAC

القيمة الافتراضية:غير موجودة

#### الأولوية وشبكة الاتصال المحلية الافتراضية

تشير معلومات IEEE 802.1Q/p إلى مستوى أولوية الحزمة وشبكة الاتصال المحلية الافتراضية التي تنتمي إليها. ويمكن أن يؤدي إعداد هذه الخيار إلى تمكين قدرة الإرسال ذي الأولوية وتحديد/إلغاء تحديد شبكة الاتصال المحلية الافتراضية عن طريق جهاز NIC.

الخيارات | الوصف
تم تعطيل الأولوية وشبكة الاتصال المحلية الافتراضية | تعطيل إمكانية الأولوية وتحديد/إلغاء تحديد شبكة الاتصال المحلية الافتراضية.
تم تمكين الأولوية وشبكة الاتصال المحلية الافتراضية | تمكين إمكانيات الأولوية وتحديد/إلغاء تحديد VLAN عن طريق الجهاز (افتراضي)
تم تمكين الأولوية | تمكين إمكانية الأولوية عن طريق الجهاز
تم تمكين شبكة الاتصال المحلية الافتراضية | تمكين إمكانية تحديد/إلغاء تحديد شبكة الاتصال المحلية الافتراضية عن طريق الجهاز

#### استقبال المخازن المؤقتة

ضبط حجم المخزن المؤقت المستلم

الخيارات | النطاق
حجم المخزن المؤقت المستلم | 1~512 (512:افتراضي)

#### تحجيم طرف الاستلام

تحجيم الجانب المستلم (RSS) عبارة عن آلية موازنة التحميل تقوم بصفة مستمرة بتعيين وحدة المعالجة المركزية متعددة النويات لمعالجة إشارة الحزم التي يتم استلامها.

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين إمكانية تحجيم طرف الاستلام (افتراضي)
تم التعطيل | تعطيل إمكانية تحجيم طرف الاستلام

ملاحظة:

- يرجى الرجوع إلى صفحة البيانات للتأكد من دعم محول الشبكة Realtek FE/GbE Family لهذه الخاصية.

#### إغلاق معيار Wake-On-Lan

تحديد إمكانية خاصية Wake-On-Lan بعد الإغلاق.

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين إمكانية خاصية Wake-On-Lan بعد الإغلاق (افتراضي)
تم التعطيل | تعطيل إمكانية خاصية Wake-On-Lan بعد الإغلاق

#### السرعة والازدواج

تغيير سرعة الارتباط والوضع المزدوج

الخيارات | الوصف
التفاوض التلقائي | التفاوض التلقائي مع سرعة الارتباط المدعومة والوضع المزدوج باستخدام جهاز متصل (افتراضي)
نصف مزدوج 10 ميجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 10 ميجا بايت في الثانية/نصف مزدوج
كامل الازدواج 10 ميجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 10 ميجا بايت في الثانية/كامل الازدواج
نصف مزدوج 100 ميجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 100 ميجا بايت في الثانية/نصف مزدوج
كامل الازدواج 100 ميجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 100 ميجا بايت في الثانية/كامل الازدواج
كامل الازدواج 1.0 جيجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 1000 ميجا بايت في الثانية/كامل الازدواج (*)

ملاحظة:

- (*) يدعم محول الشبكة Gbe Family فقط وضع الازدواج الكامل 1.0 جيجابايت في الثانية.

#### (IPv4) تحميل المجموع الاختباري TCP

تحديد إمكانية المجموع الاختباري TCP عن طريق الجهاز (IPv4)

الخيارات | الوصف
تم التعطيل | تعطيل إمكانية المجموع الاختباري TCP عن طريق الجهاز (IPv4)
تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في كل من الاستقبال والإرسال عن طريق الجهاز (IPv4) (افتراضي)
تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في الاستقبال فقط عن طريق الجهاز (IPv4)
تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في الإرسال فقط عن طريق الجهاز (IPv4)

#### (IPv6) تحميل المجموع الاختباري TCP

تحديد إمكانية المجموع الاختباري TCP عن طريق الجهاز (IPv6)

الخيارات | الوصف
تعطيل | تعطيل إمكانية المجموع الاختباري TCP عن طريق الجهاز (IPv6)
تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في كل من الإرسال والاستقبال عن طريق الجهاز (IPv6) (افتراضي)
تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في الاستقبال فقط عن طريق الجهاز (IPv6)
تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في الإرسال فقط عن طريق الجهاز (IPv6)

#### إرسال المخازن المؤقتة

ضبط حجم إرسال المخزن المؤقت

الخيارات | النطاق
حجم إرسال المخزن المؤقت | 1~128 (افتراضي:128)

#### (IPv4) تحميل المجموع الاختباري UDP

تحديد إمكانية المجموع الاختباري UDP عن طريق الجهاز (IPv4)

الخيارات | الوصف
تم التعطيل | تعطيل إمكانية المجموع الاختباري UDP عن طريق الجهاز (IPv4)
تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في كل من الإرسال والاستقبال عن طريق الجهاز (IPv4) (افتراضي)
تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في الاستقبال فقط عن طريق الجهاز (IPv4)
تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في الإرسال فقط عن طريق الجهاز (IPv4)

#### (IPv6) تحميل المجموع الاختباري UDP

تحديد إمكانية المجموع الاختباري UDP عن طريق الجهاز (IPv6)

الخيارات | الوصف
تم التعطيل | تعطيل إمكانية المجموع الاختباري UDP عن طريق الجهاز (IPv6)
تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في كل من الإرسال والاستقبال عن طريق الجهاز (IPv6) (افتراضي)
تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في الاستقبال فقط عن طريق الجهاز (IPv6)
تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في الإرسال فقط عن طريق الجهاز (IPv6)

#### تنشيط حزم Magic Packet

اضبط الخاصية لتمكين NIC من تنشيط النظام الذي في حالة خمول أو سكون عند استقبال حزم Magic Packet.

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين خاصية تنشيط Magic Packet (الوضع الافتراضي)
تم التعطيل | تعطيل خاصية تنشيط Magic Packet

#### تنشيط مطابقة النمط

اضبط الخاصية لتمكين NIC من تنشيط النظام الذي في حالة خمول أو سكون عند استقبال النمط المُطابق.

الخيارات | الوصف
تم التمكين | تمكين خاصية Wake on Pattern Match (تنشيط مطابقة النمط) (الوضع الافتراضي)
تم التعطيل | تعطيل خاصية Wake on Pattern Match (تنشيط مطابقة النمط)

#### سرعة رابط الإغلاق وWOL

اضبط سرعة رابط NIC عندما يكون النظام في وضع الخمول أو السكون أو الإغلاق.

الخيارات | الوصف
10 Mbps First (10 ميجابايت في الثانية أولا) | اضبط سرعة الرابط على 10 ميجابايت في الثانية عندما يكون النظام في وضع الخمول أو السكون أو الإغلاق (الوضع الافتراضي)
100 Mbps First (100 ميجابايت في الثانية أولا) | اضبط سرعة الرابط على 100 ميجابايت في الثانية عندما يكون النظام في وضع الخمول أو السكون أو الإغلاق