### 고급 속성

사용자는 고급 속성을 운영 환경과 성능 고려사항에 따라 역동적으로 조절할 수 있습니다. 고급 속성의 설정을 조정하려면, [장치 관리자]를 열고 네트워크 어댑터 트리 목록을 확장한 다음 "Realtek FE/GbE 계열 컨트롤러"를 선택하고 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 [속성]의 메뉴 항목을 표시합니다. "Realtek FE/GbE 계열 컨트롤러" 항목이 표시되면 [고급]의 속성 시트를 선택합니다.

참고:

- 고급 사용자의 경우 고급 속성 설정을 사용합니다. 일반 사용자의 경우 기본 값을 사용하시기 바랍니다.

- 고급 속성을 부적절하게 설정할 경우 연결 오류 또는 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 그와 같은 경우가 발생하면 이 절을 참조하여 적절한 설정을 선택하거나 기본 값으로 복원하십시오.

#### 기가비트 자동 해제(전력 절약)

절전 목적을 달성하기 위해서 드라이버는 케이블이 다시 연결될 때 기가비트를 비활성화할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 안함 | 기가비트 자동 해제 기능 사용 안함(기본값)
다시 연결, 배터리 | 배터리를 사용할 때 다시 연결 시 기가비트를 자동으로 사용 해제
다시 연결, 배터리 또는 AC | 다시 연결할 때 기가비트를 자동으로 사용 해제

참고:

- (*) 이 기능은 기가비트 이더넷 컨트롤러에서만 지원됩니다.

#### 흐름 제어

Realtek FE/GbE 계열 컨트롤러는 흐름 제어 패킷을 수신하는 동안 패킷 전송을 일시 중지하거나 흐름 제어 패킷을 전송해 송신측을 일시 정지시켜 송신측과 수신측의 속도를 일치시킬 수 있습니다. 송신단을 일시 중지시키기 위한 흐름 제어 패킷

옵션 | 설명
사용 | 흐름 제어 기능 사용(기본값)
사용 안함 | 흐름 제어 기능 사용 안함

#### 그린 이더넷

절전 모드입니다. Realtek FE/GbE 계열 컨트롤러는 연결된 케이블의 길이를 감지해 전송 출력 전압을 측정하고 전력 소비량을 감소시킵니다.

옵션 | 설명
사용 | 그린 이더넷 기능을 사용
사용 안함 | 그린 이더넷 기능을 사용 안 함

참고:

- (*) 기본 설정은 제품에 따라 다릅니다. 데이터 시트를 참조해 기능을 설정하십시오.

#### 인터럽트 완화

네트워크 트래픽에 따른 CPU의 인터럽트 빈도를 역동적으로 조절합니다. 이 기능을 활성화하면CPU 사용률을 낮출 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 | 인터럽트 완화 기능 사용(기본값)
사용 안함 | 인터럽트 완화 기능 사용 안함

#### IPv4 체크섬 오프로드

하드웨어별 IPv4 체크섬 기능 설정

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 IPv4 체크섬 기능 사용 안함
Rx & Tx 사용 | 하드웨어별 Tx 및 Rx의 IPv4 체크섬 기능 사용(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 IPv4 체크섬 기능 사용
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 IPv4 체크섬 기능 사용

#### 점보 프레임

이더넷의 최대 전송 단위(MTU)는 1500 바이트입니다. 점보 프레임은 길이가 1500 바이트보다 큰 프레임입니다. 사용자는 이 옵션을 사용하여 이더넷 NIC에 의해 지원되는 최대 전송 단위를 조절할 수 있습니다.

옵션 | 설명
2KB MTU | 점보 프레임의 길이를 2K 바이트로 설정합니다.
3KB MTU | 점보 프레임의 길이를 3K 바이트로 설정합니다.
4KB MTU | 점보 프레임의 길이를 4K 바이트로 설정합니다.
5KB MTU | 점보 프레임의 길이를 5K 바이트로 설정합니다.
6KB MTU | 점보 프레임의 길이를 6K 바이트로 설정합니다.
7KB MTU | 점보 프레임의 길이를 7K 바이트로 설정합니다.
8KB MTU | 점보 프레임의 길이를 8K 바이트로 설정합니다.
9KB MTU | 점보 프레임의 길이를 9K 바이트로 설정합니다.
사용 안함 | 점보 프레임 기능 사용 안함(기본값)

참고:

- 점보 프레임의 기능을 사용하려면 연결된 다른 쪽에서도 기능을 사용해야 합니다.

#### 대량 송신 오프로드v2(IPv4)

NIC 하드웨어별 TCP 패킷 조각화 기능 설정.

옵션 | 설명
사용 | NIC 하드웨어별 IPv4 패킷 조각화 기능 사용(기본값)
사용 안함 | NIC 하드웨어별 IPv4 패킷 조각화 기능 사용 안함

#### 대량 송신 오프로드v2(IPv6)

NIC 하드웨어별 IPv6 패킷 조각화 기능 설정

옵션 | 설명
사용 | NIC 하드웨어별 IPv6 패킷 조각화 기능 사용(기본값)
사용 안함 | NIC 하드웨어별 IPv6 패킷 조각화 기능 사용 안함

#### 네트워크 주소

MAC 주소 변경

기본값: 없음

#### 우선 순위 및 VLAN

IEEE 802.1Q/p의 정보는 패킷 우선 순위 및 패킷이 속해 있는 VLAN을 표시합니다. 옵션을 설정하면 NIC 하드웨어에 의해 우선 순위 전송 및 VLAN 태깅/디태깅 기능을 사용할 수 있습니다.

옵션 | 설명
우선 순위 및 VLAN 사용 안함 | 우선순위 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용 안함
우선 순위 및 VLAN 사용 | 하드웨어별 우선 순위 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용(기본값)
우선 순위 사용 | 하드웨어별 우선 순위 기능 사용
VLAN 사용 | 하드웨어별 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용

#### 수신 버퍼

수신한 버퍼 크기 설정

옵션 | 범위
수신한 버퍼 크기 | 1~512 (기본값:512)

#### 수신측 조정

RSS(Receive Side Scaling)는 멀티코어 CPU 또는 다중 CPU를 수신 패킷을 처리하도록 동적으로 할당하기 위한 부하분산 메커니즘입니다.

옵션 | 설명
사용 | RSS 기능 사용(기본값)
사용 안함 | RSS 기능 사용 안함

참고:

- 데이터 시트를 참조해 Realtek FE/GbE 계열 컨트롤러가 이 기능을 지원할 수 있는지 확인하십시오.

#### 셧다운 Wake-On-Lan

셧다운 후 Wake-On-Lan 기능을 설정합니다.

옵션 | 설명
사용 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능 사용(기본값)
사용 안함 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능 사용 안함

#### 속도 및 듀플렉스

링크 속도 및 듀플렉스 모드 변경

옵션 | 설명
자동 절충 | 연결된 장치를 사용하여 링크 속도 및 듀플렉스 모드를 지원하는 자동 절충 기능(기본값)
10 Mbps 반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/반이중 방식으로 설정
10 Mbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/전이중 방식으로 설정
100 Mbps 반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/반이중 방식으로 설정
100 Mbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/전이중 방식으로 설정
1.0 Gbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 1000Mbps/전이중 방식(*)으로 설정

참고:

- (*) Gbe 계열 컨트롤러만 1.0 Gbps 풀 듀플렉스를 지원합니다.

#### TCP 체크섬 오프로드(IPv4)

하드웨어별 TCP 체크섬 기능 설정(IPv4)

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 TCP 체크섬 기능 사용 안함(IPv4)
Rx & Tx 사용 | 하드웨어별 Tx 및 Rx에서 모두 TCP 체크섬 기능 사용(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv4)
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv4)

#### TCP 체크섬 오프로드(IPv6)

하드웨어별 TCP 체크섬 기능 설정(IPv6)

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 TCP 체크섬 기능 사용 안함(IPv6)
Rx & Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx 및 Rx에서 모두 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6)(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6)
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6)

#### 전송 버퍼

전송 버퍼 크기 설정

옵션 | 범위
전송 버퍼 크기 | 1~128 (기본값:128)

#### UDP 체크섬 오프로드(IPv4)

하드웨어별 UDP 체크섬 기능 설정(IPv4)

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 UDP 체크섬 기능 사용 안함(IPv4)
Rx & Tx 사용 | 하드웨어별로 Tx 및 Rx에서 모두 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4)(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4)
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4)

#### UDP 체크섬 오프로드(IPv6)

하드웨어별 UDP 체크섬 기능 설정(IPv6)

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 UDP 체크섬 기능 사용 안함(IPv6)
Rx & Tx 사용 | 하드웨어별로 Tx 및 Rx에서 모두 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6)(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6)
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6)

#### 시스템 켜기 매직 패킷(Wake on Magic Packet)

매직 패킷을 수신하는 중에 시스템을 대기 모드 또는 최대 절전 모드에서 해제하려면 이 기능을 NIC를 활성화하도록 설정합니다.

옵션 | 설명
사용 | 시스템 켜기 매직 패킷 기능을 사용(기본값)
사용 안함 | 시스템 켜기 매직 패킷 기능을 사용 안 함

#### 시스템 켜기 패턴 일치(Wake on Pattern Match)

일치된 패턴을 수신하는 중에 시스템을 대기 모드 또는 최대 절전 모드에서 해제하려면 이 기능을 NIC를 활성화하도록 설정합니다.

옵션 | 설명
사용 | 시스템 켜기 패턴 일치 기능을 사용(기본값)
사용 안함 | 시스템 켜기 패턴 일치 기능을 사용 안 함

#### WOL 및 셧다운 링크 속도

시스템이 대기 모드, 최대 절전 모드 또는 종료 상태에 있을 때 NIC의 링크 속도를 설정합니다.

옵션 | 설명
10 Mbps 먼저 | 시스템이 대기 모드, 최대 절전 모드 또는 종료 상태에 있을 때 10 Mbps의 링크 속도를 설정합니다(기본값).
100 Mbps 먼저 | 시스템이 대기 모드, 최대 절전 모드 또는 종료 상태에 있을 때 100 Mbps의 링크 속도를 설정합니다.