### Propriétés avancées

Les utilisateurs peuvent régler de manière dynamique les propriétés avancées en fonction de l'environnement opérationnel et des performances. Pour changer le réglage d'une propriété avancée, veuillez ouvrir le Gestionnaire de périphériques, développez la liste arborescente des adaptateurs du réseau, sélectionnez " Contrôleur de la Gamme Realtek FE/GbE", cliquez avec le bouton droit de la souris et lancez l'option du menu Propriétés.... Les propriétés du "Contrôleur de la Gamme Realtek FE/GbE" s'affichent, sélectionnez la fiche de la propriété Avancé.

REMARQUE:

- Les utilisateurs expérimentés se servent des paramètres des propriétés avancées. Les autres utilisateurs valident les valeurs par défauts.

- Tout paramétrage incorrect des propriétés avancées entraînera l'échec de la connexion ou une dégradation de la performance. Si ces cas se présentaient, reportez-vous à cette section pour sélectionner le paramètre approprié ou restaurer la valeur par défaut.

#### Auto-désactiver Gigabit (économie d'énergie)

Pour économiser de l’énergie, le pilote peut désactiver automatiquement le Gigabit lorsque le câble est rebranché.

Options | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de l'auto désactivation de Gigabit (valeur par défaut)
Relier, batterie | Lorsque les batteries sont utilisées, auto désactive le gigabit lors d'une reliaison
Relier, batterie ou CA | Auto désactive le gigabit lors d'une reliaison

REMARQUE:

- (*) Cette fonction est seulement supportée par le Contrôleur Ethernet Gigabit.

#### Contrôle du flux

Le Contrôleur de la Gamme Realtek FE/GbE peut temporairement arrêter la transmission des paquets lorsqu’il reçoit un paquet de contrôle du flux, ou il peut envoyer le paquet de contrôle du flux pour pauser le côté d’envoi, afin de faire coïncider la vitesse du côté d’envoi avec celle du côté reçu. Le paquet de contrôle du flux pour pauser le côté d’envoi

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de contrôle de flux (par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction du contrôle de flux

#### Ethernet vert

C’est un mode d’économie d’énergie. Le Contrôleur de la Gamme Realtek FE/GbE peut détecter la longueur du câble branché pour déterminer la tension de sortie d'envoi et pour réduire la consommation électrique.

Options | Description
Activé | Pour activer la fonction Ethernet vert.
Désactivé | Pour désactiver la fonction Ethernet vert.

REMARQUE:

- (*) Le réglage par défaut dépend du produit. Référez-vous à la page des spéc. pour régler la fonction.

#### Modération de l'interruption

Permet de régler de manière dynamique la fréquence de l'interruption à l'unité centrale selon le trafic du réseau. Activez cette fonction pour réduire la charge de l’unité centrale.

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de modération de l'interruption (par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de modération de l'interruption

#### IPv4 Décharge de somme de contrôle

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle IPv4 via le matériel

Options | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle IPv4 via le matériel
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle IPv4 dans Tx et Rx via le matériel (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle IPv4 uniquement dans Rx via le matériel
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle IPv4 uniquement dans Tx via le matériel

#### Trame jumbo

L'unité de transmission maximale (MTU) d'Ethernet est 1500 octets. La trame jumbo représente la trame dont la longueur est supérieure à 1500 octets. L'utilisateur peut se servir de cette option pour régler l'unité de transmission maximale prise en charge par Ethernet NIC.

Options | Description
2 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 2 Ko.
3 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 3 Ko.
4 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 4 Ko.
5 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 5 Ko.
6 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 6 Ko.
7 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 7 Ko.
8 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 8 Ko.
9 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 9 Ko.
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la trame jumbo (valeur par défaut)

REMARQUE:

- Pour activer la fonction de la trame jumbo, l'autre côté connecté doit également activer la fonction.

#### Décharge d'envoi large v2(IPv4)

Permet de définir la fonction de fragmentation du paquet TCP via le matériel NIC

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de fragmentation du paquet IPv4 via le matériel NIC (valeur par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de fragmentation du paquet IPv4 via le matériel NIC

#### Décharge d'envoi large v2(IPv6)

Permet de définir la fonction de fragmentation du paquet IPv6 via le matériel NIC

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de fragmentation du paquet IPv6 via le matériel NIC (valeur par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de fragmentation du paquet IPv6 via le matériel NIC

#### Adresse réseau

Changer l'adresse MAC

Valeur par défaut: Absente

#### Priorité et VLAN

Les informations de IEEE 802.1Q/p servent à indiquer la priorité du paquet et le VLAN auquel il appartient. Définir l'option pour activer la capacité de la transmission de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN par le matériel NIC.

Options | Description
Priorité et VLAN désactivés | Permet de désactiver les fonctions de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN.
Priorité et VLAN activés | Permet d'activer les fonctions de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN via le matériel (valeur par défaut).
Priorité activée | Permet de définir la fonction de priorité via le matériel
VLAN activé | Permet d'activer la fonction de taggage/détaggage VLAN via le matériel

#### Tampons de réception

Permet de définir la taille des tampons de réception

Options | Plage
Taille des tampons de réception | 1~512 (par défaut:512)

#### Received Side Scaling

Receive Side Scaling (RSS) est un mécanisme de balance de la charge pour assigner dynamiquement l’unité centrale multi-core ou plusieurs unités centrales à traiter les paquets reçus.

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de RSS (par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de RSS

REMARQUE:

- Référez-vous à la page des spécs pour vous assurer que le contrôleur de la Gamme Realtek FE/GbE puisse supporter cette fonction.

#### Arrêt Réveil par le réseau

Pemet de définir la fonction de Réveil par le réseau après arrêt.

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de Réveil par le réseau après arrêt. (valeur par défaut).
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de Réveil par le réseau après arrêt.

#### Vitesse et duplex

Permet de changer la vitesse de la liaison et le mode duplex

Options | Description
Auto-négociation | Permet d'auto-négocier la vitesse de la liaison et le mode duplex avec le périphérique connecté (par défaut)
10 Mbits/s Semi duplex | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 10 Mbits/s/Semi-duplex
10 Mbits/s duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 10 Mbits/s/Duplex intégral
100 Mbits/s Semi duplex | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 100 Mbits/Semi-duplex
100 Mbits/s duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 100 Mbits/Duplex intégral
1,0 Gbits/s duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 1,0 Gb/s/Duplex intégral (*)

REMARQUE:

- (*) Seulement les contrôleurs de la Gamme Gbe supporte le duplex intégral 1.0 Gbps.

#### Décharge de somme de contrôle TCP (IPv4)

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle TCP via le matériel (IPv4)

Options | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle TCP via le matériel (IPv4)
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP dans Tx et Rx via le matériel (IPv4) (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP uniquement dans Rx via le matériel (IPv4)
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP uniquement dans Tx via le matériel (IPv4)

#### Décharge de somme de contrôle TCP (IPv6)

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle TCP via le matériel (IPv6)

Options | Description
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle TCP via le matériel (IPv6)
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP dans Tx et Rx via le matériel (IPv6) (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP uniquement dans Rx via le matériel (IPv6)
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP uniquement dans Tx via le matériel (IPv6)

#### Tampons de transmission

Permet de définir la taille des tampons de transmission

Options | Plage
Taille des tampons de transmission | 1~128 (par défaut:128)

#### Décharge de somme de contrôle UDP (IPv4)

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle UDP via le matériel (IPv4)

Options | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle UDP via le matériel (IPv4)
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP dans Tx et Rx via le matériel (IPv4) (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP uniquement dans Rx via le matériel (IPv4)
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP uniquement dans Tx via le matériel (IPv4)

#### Décharge de somme de contrôle UDP (IPv6)

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle UDP via le matériel (IPv6)

Options | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle UDP via le matériel (IPv6)
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP dans Tx et Rx via le matériel (IPv6) (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP uniquement dans Rx via le matériel (IPv6)
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP uniquement dans Tx via le matériel (IPv6)

#### Réveil par Paquet magique

Fonction qui permet d’activer le NIC pour réveiller le système en veille ou en hibernation lorsqu’il reçoit un paquet magique

Options | Description
Activé | Pour activer la fonction de Réveil par paquet magique (réglage par défaut)
Désactivé | Pour désactiver la fonction de Réveil par paquet magique

#### Réveil par Symbole correspondant

Fonction qui permet d’activer le NIC pour réveiller le système en veille ou en hibernation lorsqu’il reçoit un symbole correspondant.

Options | Description
Activé | Pour activer la fonction de Réveil par symbole correspondant (réglage par défaut)
Désactivé | Pour désactiver la fonction de Réveil par symbole correspondant

#### WOL & Vitesse de terminaison de liaison

Règle la vitesse de liaison du NIC, lorsque le système est en veille, hibernation ou éteint.

Options | Description
10 Mbps en premier | lorsque le système est en veille, hibernation ou éteint (réglage par défaut)
100 Mbps en premier | Règle la vitesse de liaison sur 100 Mbps lorsque le système est en veille, hibernation ou éteint