### Інсталяція драйвера

Щоб інсталювати драйвер, виконайте наведені нижче кроки

1. Запустіть файл виконання «setup.exe»

2. Дотримуйтеся інструкцій, що відображаються в програмі setup.exe

ПРИМІТКА.

- На платформах Plug and Play ОС Windows ідентифікація та налаштування адаптера відбуваються автоматично. Зупиніть всі автоматичні інсталяції системи Windows.
- Щоб інсталювати драйвер, ви повинні мати права адміністратора.
- Якщо відображатиметься викривлений текст, використовуйте файл «AutoInst.exe», щоб повторно інсталювати/видалити драйвер.
  Файл «AutoInst.exe» діє як файл «Setup.exe».

### Інсталяція вручну

Інсталяція вручну використовується для інсталяції драйвера за допомогою файлу інсталяції (INF), а не зазначеного файлу «setup.exe». Щоб інсталювати драйвер вручну, відкрийте диспетчер пристроїв, відкрийте деревовидний список мережевих адаптерів, поставте прапорець біля контролера «Realtek FE/Gbe Family Controller», клацніть правою клавішею миші, виконайте параметр меню «Оновити драйвер...», та дотримуйтеся напрямку, щоб вказати шлях до файлу INF.

ПРИМІТКА.

- Інсталяція вручну — це метод інсталяції для досвідчених користувачів. Звичайним користувачам слід використовувати файл «setup.exe» для інсталяції драйвера.

### Автоматична інсталяція

У цьому розділі описано процес інсталяції драйвера без відображення діалогового вікна на екрані користувача та без нагляду з боку користувача. Якщо потрібно виконати автоматичну інсталяцію драйвера, запустіть підказку DOS та виконайте команду

Автоматична інсталяція

    C:>%driver_path%\setup.exe /s

Автоматичне видалення

    C:>%driver_path%\setup.exe /s /f1".\uninstall.iss"

### Виправлення неполадок

У разі виникнення будь-яких проблем на етапі інсталяції драйвера уважно дотримуйтеся інструкції, що описано в розділі «Інсталяція», щоб виконати повторну інсталяцію. Якщо вам потрібна буде допомога, зверніться в відділ технічної підтримки. Детальна інформація доступна на веб-сайті.